# 微电网储能多目标优化｜Python Gurobi 调度建模｜免费代码

## 项目用途

针对微电网负荷、光伏、柴油机和储能系统建立容量与运行调度模型，附带数据处理脚本、样例数据和结果图。

## 运行状态

需要配置后运行。本发布包已完成文件结构、入口、依赖声明和 Python 语法级检查；由于外部模型、商业求解器、旧版依赖或 MATLAB 环境等条件，未宣称所有示例在任意电脑上可直接运行。

## 运行环境

Python 3；NumPy、Pandas、Matplotlib、Gurobi Python 接口，并需要有效的 Gurobi 授权。

## 核心入口

optim_grb.py；数据预处理脚本包括 resi_data.py、building_data.py、pv_data.py

## 核心文件

optim_grb.py、数据处理脚本、CSV 数据、结果图

## 使用方式

先运行负荷与光伏数据处理脚本生成输入，再配置 Gurobi 环境并执行 optim_grb.py；建议先缩短调度时段验证模型。

## 输入与输出

输入由项目配置、样例数据、目标函数或场景参数决定；输出通常包括目标值、优化解、调度结果、路径、日志或可视化结果。请先使用包内样例验证环境，再替换为自己的数据。

## 已知限制

依赖商业求解器授权，运行时间随时间跨度和模型规模增加；数据单位、设备容量和约束需按实际场景复核。

## 授权与第三方组件

项目原有 LICENSE、NOTICE 或 COPYING 文件及源码版权头均予以保留。使用、修改或再分发前请阅读这些文件，并同时遵守外部依赖、数据集、模型与求解器的各自条款。
